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       INFORME SOBRE EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO NACIONAL
OCTUBRE 2008
Los trabajos de mantenimiento más relevantes realizados en el Centro Nacional durante este mes han sido los siguientes:

· TALLER:

Se han realizado tareas de ajustes de maquinaria y puesta a punto. A lo largo de todos los días se han realizado revisiones periódicas, así como determinados ajustes en las máquinas utilizadas. También ha continuado las revisiones y trabajos en la maquinaria diaria de mantenimiento. Durante todo el mes se han realizado limpiezas diarias de la zona de taller y maquinarias. Se ha realizado reparaciones en Workman y maquinas de corte manual Toro 1000 debido a la arena que se encontraba en los greenes después del último recebo.
· RIEGO:
Durante este mes de Octubre las necesidades hídricas de la planta han ido disminuyendo, por lo que el número de riegos necesarios han sido menores que en meses anteriores.
Se han realizado revisiones y reparaciones de aspersores que presentaban problemas en su funcionamiento, como puede ser cambios de turbinas y reparaciones en solenoides. 
· FERTILIZACIÓN:

Durante este mes de Octubre se han realizado varios abonados en determinadas zonas del campo. Estos han sido:

Greenes: 

· Día 1 de Octubre. 20 g/m2 de 15-0-26.

· Día 10 de Octubre. 10 g/m2 de 15,5-0-0.

Tees, Calles y Rough:
· Día 7 de Octubre. 15 g/m2 de 8-16-8.

· FITOSANITARIOS:

Los tratamientos fitosanitarios realizados durante el mes de Octubre en el Centro Nacional son los siguientes:
Greenes:

· 24 Octubre: Paclobutrazol.
Calles, antegreenes y tees:

· 29 Octubre: Paclobutrazol.
· BUNKERS:
Rastrillados habituales.

Se ha continuado con los trabajos de reparaciones de la arena en Bunkers que presentaban acumulaciones de agua. Se ha llegado a la conclusión de que el problema reside en que la arena, junto con la grava del bunker ha taponado los tubos de drenaje y por este motivo se producía la acumulación de agua en la zona superficial del bunker. Se ha realizado la sustitución de los tubos de drenaje en varios Bunkers del campo.
· AIREACIÓN Y RECEBO:
Se ha realizado pinchado sólido de greenes, con posterior recebo de arena. 
· SIEGA:

La siguiente tabla muestra las alturas de corte de las distintas zonas:
	Zona
	Altura
	Frecuencia
(veces/semana)

	Greens
	3,6 mm
	7

	Lenguas Greens
	7 mm
	2

	Calles
	16 mm
	3

	Tees
	13 mm
	3

	Semirough
	51 mm
	1

	Rough
	51  mm
	2

	Anillos Greens, calles y tees (tripleta)
	21 mm
	3


Otros:

· Continuación con las tareas de ampliación de la zona de clases de la escuela del Centro Nacional.
· Desbroce filos de caminos y bunkers.
· Como labor rutinaria de mantenimiento se han realizado los cambios de posiciones de bandera varias veces a la semana, así como la reparación de piques en greenes. También se han realizado la limpieza de papeleras y recebo de chuletas en tees.
· Se ha continuado con el trabajo de preparación del campo para certificación ISO 14001. 

· Limpieza de toda la zona de mantenimiento.
· Preparación de varios campeonatos.
· Limpieza de arquetas del campo y caminos.

· Reparación del cable de corriente de la nave de mantenimiento.

