TORO 2110
DIARIO:
· Revisar el aceite del motor

· Revisar la presion de las ruedas

· Revisar el nivel de aceite de la transmisión

· Revisar el liquido de frenos

CADA 50 HORAS:

· Verificar nivel liquido batería
· Verificar conexiones cables batería
· Cambiar aceite del motor

CADA 100 HORAS:

· Cambiar filtro aceite motor
· Apretar tuercas ruedas

· Engrase
· Revisar y limpiar filtro de aire

· Revisar el correcto funcionamiento de las marchas(hacia delante, neutro y marcha atrás)

· Revisión de ruedas

· Revisar la suspensión delantera

· Limpiar la refrigeración del motor

· Revisar los frenos

CADA 200 HORAS:

· Cambiar el filtro de aire
· Ajustar el freno de mano
· Revisar la tensión de la correa variador
· Revisar la tensión de la correa del alternador
CADA 400 HORAS:
· Revisar las líneas del combustible y las conexiones
· Limpiar y engrasar el embrague primario del variador

CADA 800 HORAS:
· Cambiar bujías
· Cambiar filtro de aceite

· Cambiar el liquido de transaxle

