INFORME JULIO EL BONILLO 2008

Tras la última visita realizada el jueves 31 de agosto del presente año al campo público de El bonillo, advertimos los mismos fallos que en la última visita y estos son:

1. Greenes: Necesitan recebarse para ir diluyendo las piedras que hay debajo y que se desarrollen en un sustrato beneficioso para la planta.  Esta arena debe cumplir las especificaciones USGA ósea silicia. Al igual que necesita abonarse para que haya mas crecimiento y cierre la superficie pateable. Por último se deben controlar los riegos no solo en el tiempo si no en la funcionalidad.
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2. Calles: Se denota un crecimiento de malas hierbas, estas malas hierbas le hacen sombra a la bermuda que no se esta desarrollando propiamente. Por lo tanto hace falta hacer un tratamiento específico para eliminarlas. Al igual, hay que bajar la altura de corte y aumentar la frecuencia, abonar las calles y despedregarlas. El riego es otra tarea importante de supervisar ya que se denota que hay aspersores fijos.
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3. Tees: Se ve que no se están desarrollando, ya que lo mas probable es que la semilla se haya quedado enterrada, por lo tanto abra que resembrarlos y dejar la semilla más superficial.
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De todo lo anterior deducimos, que para hacer todas estas tareas hace falta tener permanente en el campo, personal cualificado y maquinaria adecuada para terminar de ponerlo en juego y mantenerlo. Desgraciadamente no se esta haciendo así, puesto que la empresa adjudicataria de la construcción y puesta en marcha del campo esta trabajando puntualmente. 
Por lo tanto para llegar a poner jugable las instalaciones no nos queda otra que subcontratar a una empresa (Eulen, Madrileña de riego o Daymsa) o que la propia constructora trabaje permanentemente para conseguir nuestro fin.

Sin otro particular recibid un cordial saludo.

