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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF


INFORME CAMPO PÚBLICO DE SORIA

El presente informe pretende recoger las conclusiones acerca del campo público de Soria, tras la visita realizada por el departamento de la Green Section y la presidenta de esta nacional el día 18 de Junio de 2008. 
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1. Lo primero es felicitar por el estado del campo, entendiendo y considerando el personal con el que contamos y en la latitud y altitud en el que está situado. El campo se encuentra en un estado muy digno y se ve una mejora sustancial con respecto a la anterior visita.
2. Si se quiere dar un salto de calidad en el campo y mejorar tendríamos que considerar los siguientes aspectos:
a) Greenes; los greenes presentan una infección de Poa, lo cual provoca que la rodada de la bola no sea muy aceptable. Pero sin duda, la máxima preocupación es la cantidad de fieltro que tienen, provocando que en verano presenten dry spot y sean más susceptibles a enfermedades. Como se ve en la imagen, tienen un layering de materia orgánica, impidiendo la permeabilidad correcta del agua, por lo que el sistema radicular no puede desarrollarse adecuadamente.
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b) Estructura del suelo; como se ve en la imagen, encontramos un Black layer por lo que la raíz no puede desarrollarse bien. Esta tierra no filtra y hay que incorporarle arena para que poco a poco vaya filtrando y que las raíces se puedan desarrollar correctamente. Una vez las raíces estén suficientemente desarrolladas, podremos bajar la altura de las calles y de los tees, haciendo más competitivo el campo y ofreciendo un inmejorable stand de la bola.
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c) Falta de drenaje; debido a la nula filtración que presenta el suelo el campo presenta muchas zonas sin drenar,  por lo tanto para conseguir un campo más jugable debemos corregir estas deficiencias en cuanto a drenajes.
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d) Falta de riego; hay zonas donde el riego es insuficiente, por lo que habría que hacer una ampliación del sistema. Además  el sistema de bombeo es deficiente y el supuesto ordenador de riego no se utiliza ni en los jardines.
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3. Caminos; hay zonas del campo donde hay que cementar o asfaltar para conseguir una conducción del agua eficiente e impedir que las máquinas se deterioren, además conseguiríamos otros beneficios, tales como mejorar la circulación del juego y disminución de la compactación de las calles.
4. Las soluciones que se darían a todo lo anteriormente  expuesto son las siguientes:
a) Greenes; realización de un programa de pinchados, micropinchados, recebos y microrecebos. Para estas labores habría que comprar un recebadora de greenes.

b) Estructura de suelo; se debería establecer un programa de rajados y recebos, para los cuales habría que adquirir un tractor y una recebadora. Es importante añadir que con la realización de estas tareas no se perjudicaría el desarrollo del juego, ya que se realizarían con mucha frecuencia y pequeñas cantidades. Debemos realizar análisis de  la arena y conocer cual es la que se adaptaría mejor a las condiciones del campo.
c) Falta de drenaje; lo haremos con nuestro mismo personal, realizándolos con PVC sin poros y otros con drenaje tipo francés superficiales.

d) Riego; ampliaremos el riego y cambiaremos las bombas junto con el ordenador.
Tras la evaluación de todos y cada uno de los anteriores aspectos,  nosotros podríamos ayudar con la maquinaria y establecer los programas para cada una de los distintos tratamientos necesarios. Vosotros tendrías que poner tanto la mano de obra que calculamos serán dos personas más, la arena y los caminos.
Gracias por la atención recibida y por vuestra disposición a hacer las cosas bien.
David Gómez Agüera
Director Green Comitee


