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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF


VISITA SORIA SEPTIEMBRE 2008 

Tras la visita realizada el pasado miércoles 17 del presente mes llegamos a las siguientes conclusiones;
1. Según hemos preguntado se han realizado correctamente todas las tareas recomendadas en el informe anterior, encontrándonos los greenes pinchados y recebados al igual que las calles rajadas. 

2. A partir de ahora y hasta que llegue las heladas tendremos que hacer los siguientes tratamientos.

a) Recebo semanal con arena sílice a los greenes, esto ayudara a darle firmeza y buena rodadura a la bola, aparte de mejorar la estructura del suelo. El pinchado hueco y tal como explicamos va ayudar que el agua filtre a trabes de la capa prácticamente de sellado que tiene arriba. Por lo tanto es importantísimo que antes de que llegue el verano que viene y durante la salida del invierno y entrada de la primavera hagamos un par de pinchados huecos. El recebo semanal se hará a la apertura de 2,5, aunque si la arena esta muy seca tenéis que tener cuidado que cae en mas cantidad por lo tanto regularlo en función de la humedad de la arena. 
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b) Al menos rajaremos las calles un par de veces antes de que llegue las heladas es muy importante que cambiéis las cuchillas ya que están gastadas y por lo tanto no penetran lo suficiente tal y como se ve en la foto. Seria bueno que al menos dos veces se haga rajado y recebo, si son tres mucho mejor.
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3. También nos damos cuenta que el tractor de la recebadora de calles que nos han mandado no corresponde con el caballaje que creíamos y por lo tanto tenemos que aumentar el presupuesto para comprar un tractor de mas potencia para que los operarios no corran ningún riesgo y poder hacer las tareas con mayor agilidad y bien hechas.
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4. Recomendamos que los tees se corten solo la mesa, ya que por estética es mucho mejor cortar la parte que esta en plataforma, así también deciros que ahorrareis tiempo pues se tarda mas en cortar con helicoidal que con rotativa, aparte de que las escorrentías de aguas se notaran mucho menos.
Daros nuestra más sincera enhorabuena por el trabajo realizado y por las ganas de querer hacer las cosas bien.
David Gómez Agüera
Director Green Comitee


