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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF


VISITA RIO REAL AGOSTO
Tras la visita realizada el pasado 23 de agosto del presente año, esta nacional llega a las siguientes conclusiones;
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Observamos que el Club de Golf Río Real presenta una serie de condicionantes que afectan al correcto mantenimiento de las condiciones de juego. Estos factores son:
a) Es un campo antiguo, en el que se puede observar que durante mucho tiempo no ha estado mantenido debidamente, ya que no contaba con la tecnología apropiada y los métodos  constructivos usados en la construcción (push-up green, riego deficiente, shapping, etc.) no han favorecido el buen mantenimiento del mismo. Esto hace que de partida el mantenimiento del campo presente complejidades.
b) El agua con el que se riega en el momento actual agrava mas si cabe la situación, ya que esta agua presenta una alta conductividad eléctrica y un alto contenido en sales. Teniendo los greenes y calles con problemas de permeabilidad, hace que las sales se queden en la parte más superficial y que la planta se debilite, provocando la perdida de densidad y la colonización de malas hierbas, algas y musgos.

No obstante, el greenkeeper con muy buen criterio en estos diez últimos años, ha ido corrigiendo en la medida que le ha permitido el presupuesto y la presión de juego estos dos factores negativos, primero cambiando el sistema de riego y segundo cambiando los greenes a razón de dos por año, de hecho se ve perfectamente en las fotos que los greenes de nueva construcción pueden filtrar más las sales, permitiendo que  no se depositen  en la parte superior, facilitando el buen mantenimiento.
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Este departamento considera, una vez analizados los factores citados anteriormente, que el mantenimiento se ha estado desarrollando con el mejor criterio posible, considerando los factores negativos que afectan a la planta e intentando en todo momento corregir los mismos.
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Para albergar una competición de este calibre recomendamos los siguientes puntos;

1. Seguir cambiando los greenes, sobre todo el green del hoyo 1 y el green del hoyo 3, con el objetivo de aumentar la capacidad de infiltración así como favorecer la rodada de la bola y la velocidad de la misma. Para asegurar la firmeza de estos dos greenes, deberían estar completamente renovados para mediados de noviembre.
2. Hacer un planning de pinchado y recebo en calles, para que las sales no se queden suspendidas en la parte superior, por lo tanto recomendamos dos pinchados huecos uno a final de verano y otro a principios de primavera en greenes. En calles habría que hacer otros dos pinchados con sus consiguientes recebos coincidiendo con el de los greenes.

3. Se debe hacer una resiembra de Lolium perenne para conseguir uniformidad en todo el campo y para que no quede restos de corte durante la competición. Esto también nos va a dar la capacidad de dibujar mejor las calles y que estas queden perfectamente definidas.
4. Los bunker habrá que perfilarlos, con el objetivo de que la bola nunca quede justo en medio para que los árbitros no tengan problemas de trato de bola, además de mejorar la presentación del campo.
Desde el departamento estamos completamente seguros que siguiendo estos cuatro puntos y con la dilatada experiencia que tiene el greenkeeper vamos a llegar sin ningún problema al objetivo.

Haremos un seguimiento mensual de todas las labores recomendadas, y agradeceros la atención recibida y vuestra disposición a querer hacer las cosas bien. Recibid un cordial saludo. 
David Gómez Agüera
Director Green Comitee


