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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF


INFORME LA RODA DICIEMBRE 2008

Tras la visita efectuada el día 10 de diciembre del presente año, llegamos a las siguientes conclusiones:
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1. Certificamos la obra de movimiento de tierras, de la incorporación de la tierra vegetal así como las obras de drenaje y arquetas, puesto que quedan según lo establecido. Hacemos una puntualización en la arqueta general de recogida de todos los drenajes, ya que la tubería de salida debería contar con un diámetro superior.
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2. Se habló con los técnico del ayuntamiento, y quedó acordado que tanto la partida del lago como la del grupo de bombeo no sería necesaria acometerla. A cambio, se sufragan los gastos de la construcción de la segunda fase del piching green y del putting green, además de una estructura de cemento hormigonado donde irán ubicadas las esterillas del futuro tee de prácticas.
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3. Queremos hacer constar que desde nuestro punto de vista técnico, nos evadimos de cualquier responsabilidad en lo que respecta a los siguientes puntos:
3a.- Los técnicos nos aseguran una presión en cabeza de la cancha  de 250 l/min y 6,5 kg/cm2 de presión. Si dichas especificaciones no se alcanzan, el riego de la cancha será deficiente y por consiguiente el césped no se establecerá correctamente. Si esto llegase a ocurrir, no nos hacemos responsables, puesto que ha sido advertido con anterioridad.

3b.-  No estamos de acuerdo en construir un putting green de césped natural, puesto que necesita un alto nivel de mantenimiento (siega diaria, fertilización quincenal, recebados, pinchados…) para obtener una rodadura de bola y jugabilidad óptima. Pensamos que la empresa encargada de realizar dichas tareas no será capaz de alcanzar los niveles mínimos de juego.  No obstante, los técnicos del ayuntamiento nos aseguran que hallarán una empresa que realice las labores culturales adecuadas para que las condiciones de juego en el green sean óptimas.
4. Debido al período estacional en el que nos encontramos, tenemos que retrasar la siembra 3 meses ya que de lo contrario la planta no germinará adecuadamente. Este hecho repercutirá positivamente para el ayuntamiento, puesto que le otorgará un tiempo extra para acometer las obras de infraestructuras necesarias para obtener la licencia de apertura, como son la valla, la caseta para la maquinaria o los aseos.
Agradeceros siempre por la atención recibida, y os felicitamos porque el proyecto es ya una realidad. Recibir un cordial saludo
David Gómez Agüera
Director Green Comitee


