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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF


VISITA JUNIO MELILLA

Tras la última visita realizada el pasado día 14 de junio del 2008 llegamos a las siguientes conclusiones;
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1. Lo primero es que se ve que hay una falta de mantenimiento ya que se esta intentando de rematar todas las cosas que quedan de la obra, desde nuestro punto de vista creemos que así nunca vamos a terminar el campo, pues no se pueden hacer las dos cosas a la vez a menos que se contrate mas personal.

2. Por lo tanto distinguiremos dos planes de actuación específicos; uno el de rematar la obra y otro el de mantenimiento.

a) CONSTRUCCION;

· Terminar de rematar los bunker limpiándolos de malas hierbas y renovando donde no filtra ningún tipo de agua, como se ven en la foto estos bunker no son para recepcionar la obra.
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· Terminar de poner el ordenador y la estación meteorológica que no esta puesta.

· Poner las anillas a los aspersores que vienen defectuosos de fábrica.

· Comunicar los lagos.

· Instalar el caudalímetro en la sala de bombeo.

· Poner en funcionamiento la sala de bombeo y rematarla.
· Hacer limpieza de arquetas y algunos drenajes que no están filtrando y se ve como en la foto.
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b) MANTENIMIENTO; 

· Greenes; hacer un programa de fertilización que todavía no se han abonado, hacer un planning de humectantes, pasarle el groomer con mas frecuencia y por ultimo pincharlos que no se han realizado esta labor al no tener arena sílice.

· Calles; se debe pasar la barredora con escarificadora ya que se esta acolchonado, planning de abono pues no se ha abonado desde hace un mes y medio, programa de humectantes.
· Tees; igual que las calles y añadir que hay que cortarlo con las manuales.

· Rough; pasar la spiker y aumentar la frecuencia de corte.

Mientras esto no este hecho la federación no puede dar por terminada la obra, un saludo.
David Gómez Agüera
Director Green Comitee


