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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF


INFORME MELILLA SEPTIEMBRE 2008

Tras la última visita realizada el pasado 11 de septiembre llegamos a las siguientes conclusiones sobre el campo de golf de Melilla;

1. En ciertas entradas de greenes, hay que hacer drenajes y que hacen que cuando se abra el campo estas zonas se compacten con la futura perdida de densidad, por lo tanto, urge que antes de abrir se le de una solución. La solución pasa por hacer drenajes en estas zonas.
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2. Los lagos empiezan a desarrollarse, debido a la eutrofización,  algas las cuales van a provocar que el sistema de riego no funcione correctamente. En el mercado hay productos algicidas habría que utilizarlos, nosotros en el Centro Nacional tratamos con un producto que funciona muy bien y hace que las algas no se depositen en la parte baja por lo tanto o uno u otro hay que utilizarlo.

3. El sistema de riego todavía le faltan algunos retoques para que se quede finalizado y esto es los siguientes puntos;

· Poner un caudalímetro el cual nos de la información en el ordenador de riego para saber el caudal real.

· Estación meteorológica falta instalarla.

· Nos faltan arandelas defectuosas para terminar de arreglar los aspersores.

· Unión de los lagos.

· Modulo de un satélite pues le falta el modulo de comunicación.

4. Greenes; es la parte del campo que mas me preocupa, pues hay que hacerle unas labores que no se están haciendo por falta de arena silícea. Estos presentan indicios de una enfermedad que se denomina “Take all pach”, esta enfermedad se desarrolla en greenes que cumplen estas condiciones;
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· Greenes jóvenes.

· Suelos que tienen un pH básico, debido principalmente por la acumulación de sales en el suelo.

· Desarrollo desmesurado de fieltro.
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Estas condiciones son las que se están dando en Melilla. Por lo tanto las medidas a seguir serian las siguientes.

· Abonar cada diez días con 10 gramos de triple 15.

· Pinchar y recebar urgentemente.

· Bajar la altura de corte y pasar groomer.

· Aplicar cada 10 días azoxiestrobin a un litro por hectárea.

· Aplicar cada 10 días clorpirifos a dos litros por hectárea.

Hay que quitar también las malas hierbas como el Paspalum que esta naciendo aquí y por lo tanto para ello lo tenemos que hacer a mano mientras que sale un producto efectivo para este menester.

5. Calles y tees, las calles están en buenas condiciones y hay que seguir con el programa de spiking, recebo y abono libiano cada tres semanas. Los tees los tienes que empezar a cortar con manuales, para darle la estética necesaria y quitarle los scalping.
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6. Rough, tenemos quitar todas las malas hierbas y eso se consigue aumentando la frecuencia de corte y abonándolo mas agresivamente.

7. Tenemos que limpiar las zonas de alrededor de los antegreenes ya que para que no se pierdan las bolas  y para que estéticamente este en condiciones aceptables.
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8. Seguimos pensando que la maquinaria esta mal ajustada y que por lo tanto los cortes no se están haciendo debidamente y por lo tanto recomendamos la incorporación de un nuevo mecánico o buena formación del mecánico ya que la maquinaria esta en un estado que no aceptable.

Gracias por vuestro trabajo. 

David Gómez Agüera
Director Green Comitee


