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INFORME CENTRO DE TECNIFICACIÓN DE GOLF OCTUBRE

Después de la visita efectuada al Centro de Tecnificación de Golf acompañado del encargado y director del campo, procedemos a desglosar las posibles causas que han originado los problemas en los greens así como algunas recomendaciones para evitar estos daños en el futuro.
Antecedentes


Hay que puntualizar que este verano, climatológicamente hablando, ha sido uno de los más duros y secos que hemos tenido en los últimos años. Hemos tenido unas temperaturas muy altas y no ha llovido nada, esto ha originado que las sales presentes en el green no se hallan lavado por lo que los greens han presentado un estrés todavía mayor que el que ya tenían de por si por las altas temperaturas. Este factor no ha sido la causa de los daños observados, pero sin duda ha influido en que los greens tuvieran poca capacidad de recuperación.
Problemas observados

1. En general los greens presentan una acumulación de thath (materia orgánica) en la parte superior del green. Además si se observa la foto 1.1, se podrá observar la estratificación por capas que presenta el perfil del green, con capas alternas de arena y materia orgánica. Las consecuencias directas de esta estratificación de capas son:

· Menor infiltración del agua.

· Pobre oxigenación del suelo.
· Disminución de la profundidad de raíces, lo que está íntimamente. relacionado con una planta más débil y con mayor susceptibilidad a las enfermedades y a la falta de agua (secas que se producen en el verano).
2. Aparición de secas: Algunas de ellas han sido favorecidas por factores externos del greens, como son la proximidad de árboles, como se puede apreciar en la foto 1.2. En este caso, y otros producidos por hidrofobia del suelo, en el apartado de recomendaciones, explicaremos unas mediadas para intentar mitigar este problema.
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Foto 1.1. Detalle de la formación de capas en el perfil del green
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Foto 1.2. Aparición de secas debido a la proximidad de los árboles
3. Escaso desarrollo radicular. Como ya hemos comentado anteriormente, este hecho es una consecuencia directa de la formación de capas existente en el perfil del suelo. Esto provoca una pobre oxigenación del suelo lo que se traduce en un desarrollo radicular muy superficial. En la foto 1.3, se muestra como la mayor parte de las raíces se concentran en los primeros 3 cm.
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Foto 1.3. Longitud radicular de las partes más afectadas por los daños
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Daño producido por la maquinaria. Gran parte de los daños producidos en los putting greens de prácticas han sido provocados por un desajuste de la maquinaria de corte. Como se aprecia en la foto 1.4, se notan perfectamente las líneas rectas del corte de la máquina y el daño producido. En estos casos lo que ha pasado básicamente, es que al cortar por debajo del corte habitual, se ha cortado la corona de la planta, lo que ocasiona la muerte de ésta.

Foto 1.4. Daño producido por un desajuste de la máquina de corte
5. Otras causas. Otros daños causados en las áreas que aparecen en la foto 1.5, han podido ser causadas por enfermedades (muy posiblemente antracnosis, ya que este verano ha habido muchos problemas con ella) o la conjunción de muchos de los factores antes comentados, ya que debido a las altas temperaturas y la ausencia de lluvias, sumado a la estratificación del perfil y la compactación del suelo debido al número elevado de jugadores diarios, han creado el caldo de cultivo óptimo para la aparición de secas y enfermedades.

Recomendaciones

Las recomendaciones que vamos a dar no solucionan con exclusividad ninguna de los problemas antes descritos, solo la combinación de todos ellos ayudarán a que los greens no vuelvan a sufrir estos problemas.
· Programar un mínimo de 3 pinchados huecos al año. Esto es debido a la gran compactación que tienen estos greens debido al alto volumen de juego que soportan. Esta medida romperán la estratificación de capas que sufre el perfil del suelo.
· Realizar un verticut cada 15 días en épocas de máximo crecimiento. Posteriormente se le aplicará un recebo liviano. Con el verticut eliminaremos el thath, y con el microrecebo se pretende diluir la materia orgánica con arena, evitando la formación de capas (estratificación).
· Pinchado con micropinchos macizos cada 3 semanas en verano para mejorar la infiltración y oxigenación de las raíces.

· Además de la aplicación de humectante con la cuba, sería conveniente el uso de mangueras con pastillas de humectante para aquellas zonas que padezcan sequía más severa (taludes y áreas próximas a los árboles). De esta forma solo regaremos aquellas zonas que requieran un extra de agua y humectante para mejorar su estado.

· Para un adecuado corte de greens, sería conveniente la compra de un calibrador de altura de reloj. Esta herramienta es la indicada para las máquinas que cortan los greens debido a la precisión que requieren.
Muchas gracias por la atención recibida durante la visita
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