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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF


INFORME AGOSTO LAS PALMERAS GOLF
Tras la visita efectuada el 18 de Agosto de 2009 con motivo de la evaluación del campo como sede del Campeonato de España de Pitch & Putt, exponemos a continuación las conclusiones a las que hemos llegado:

· Se han marcado cuatro objetivos básicos en esta primera visita, y es indispensable que se cumplan todos ellos sin excepción si queremos que Las Palmeras Golf pueda albergar el Campeonato de España de Pitch & Putt. Éstos son:

1.- Crear un organigrama


Pensamos que construir una metodología de trabajo es el primer paso a tomar, ya que con el escaso personal de mantenimiento que se cuenta (en total 4 personas) es necesario ser lo más eficiente posible para que las tareas se lleven a cabo en los plazos marcados. Para conseguir esto, crearemos un organigrama que nos sirva para establecer por áreas las responsabilidades:
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Hay que puntualizar que no es necesario que exista una persona por cada área, ya que la persona responsable del riego podría serlo también de los fitosanitarios. La jerarquización en el equipo de mantenimiento será una buena herramienta para que todos los trabajadores sepan a quién se tienen que dirigir, quién es el que manda, y cuáles son sus responsabilidades dentro del campo. 

2.- Mejora de la maquinaria


Una vez inspeccionado el parque de maquinaria, observamos que la mejora y puesta a punto de la maquinaria será uno de los pasos vitales que se tienen que dar para poder dar un salto cualitativo en el nivel de mantenimiento. Dentro de este punto enumeraremos algunas de las mejoras que deben ser inminentes:
· Revisión del corte de las máquinas de corte helicoidal (tripleta de calles y manuales). En este punto entra ángulo de ataque de la cuchilla, sustitución de cuchillas por otras nuevas, ajuste entre cuchilla y molinete (Foto 1.1), autoafilados frecuentes, Compra de pasta de autoafilado (esmeril) más fina (al menos de 120). 
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Foto 1.1.  Detalle del desajuste existente entre cuchilla y molinete. Esto provoca que la                                                                                                                          calidad del corte sea deficiente
· Revisión de la maquinaria antes de ser usada, como por ejemplo, verificación de niveles, estado de ruedas, etc. Esta rutina consume poco tiempo y nos puede ahorrar mucho dinero al detectar fallos en la maquinaria antes de usarla.

· Realizar una tabla, o programa de revisiones en el que quede a la vista el número de horas a las que realizar las revisiones de la maquinaria. Esto no ayudará a llevar un control más exhaustivo de cuando tenemos que cambiar los aceites y cuando realizar las revisiones pertinentes.
· Aumentar la frecuencia de corte nos ayudará a aumentar la densidad de las plantas. Del mismo modo, al tener que cortar menos, el corte será más limpio (Foto 1.2) y los restos de siega serán casi inapreciables, lo que redundará en un mejor aspecto estético del campo.
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Foto 1.2. Corte inapropiado debido a varios factores: escasa frecuencia de corte y ajuste de la máquina deficiente. Esto provoca scalping y la coloración parda que toma el césped
3.- Puesta a punto del sistema de riego



Aunque solo lo hemos visto en algunos greens, sería muy importante realizar una revisión individual de cada uno de los aspersores (especialmente en greens), ya que hemos detectado algunos fallos de cobertura, produciendo algunas secas en greens (Foto 1.2)
.
Para ello, la persona encargada del área de riego debe ir levantando cada uno de los aspersores y comprobar que esto giran correctamente, que la presión es adecuada, que no tienen fugas y que el solape entre aspersores es del 100 %.
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                 Foto 1.3.  Seca producida en el green por una mala cobertura de riego

4.- Otras operaciones


Dentro de este apartado, se incluyen algunas de las operaciones que se tienen que llevar a cabo para la próxima visita del mes de octubre. Las más importantes son:

· Un pinchado hueco con posterior recebo de arena. Los pincho hueco que se usen tiene que tener un diámetro hueco entre 10-16 mm.

· Verticado y microrecebo posterior. Esta operación se realizará una vez por semana.

· Aumento de la frecuencia de corte. 6/semana los greens, y al menos 2/semana el resto.
· Tras esta primera visita, le seguirán otras con el objetivo de hacer un seguimiento de la evolución del campo. La próxima tendrá lugar en el mes de Octubre (la fecha está aun por concretar), y realizaremos un chequeo de la recomendaciones hechas en este informe, así como otros aspectos que consideremos oportunos.
Muchas gracias por la atención
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