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       INFORME SOBRE EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE GOLF CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA

JUNIO 2009

Los trabajos de mantenimiento más relevantes realizados en el Campo de Golf Ciudad Autónoma de Melilla durante este mes han sido los siguientes:

· TALLER:

Se ha seguido el programa de chequeo y revisión de maquinaria rutinario.

(Las tareas efectuadas se encuentran en documento específico del presente informe).

· RIEGO:


Seguimos sin tener conectados los contadores de agua, así como el                                   
programa que permita verlos en la estación de bombeo. 


Tenemos una bomba sin capacidad de bombeo siendo necesario el 
cambio de la misma, así como el cambio de la válvula de pie de la 
Jokey.

Durante este mes han sido necesarios realizar aportaciones, las temperaturas estan altas, y con mucho viento del oeste. 

Ha sido necesario la reparación del cable de comunicaciones que las obras del nuevo camino cortaron dejando la  noche del viernes 26 sin poder regar la zona sur del campo, solucionandose el sabado siguiente.

No se estan regando las palmeras. 

· FERTILIZACIÓN:

Se han realizado un tratamiento en  todos los greenes con el fertilizante Scotts 18-6-18 (2 mg ) el día 16 de junio.

Se han realizado un tratamiento en  todos los greenes con el fertilizante Scotts 15-0-26 (6 Fe ) el día 30 de junio.

En calles, tees y algunas zonas de rough se ha realizado una aplicación de Nitrato Calcico a dosis de 20 gr/m2    el día 11 de junio.

En aquellos rough donde se ha realizado un recebo se ha abonado con Abopas 10-5-12 a una dosis de 30 gr/m2 el día 16 de junio.  

El día 30 se ha abonado los hoyos 2,3,4 y 5 en su totalidad con  Abopas 10-5-12 a una dosis de 30 gr/m2.

· FITOSANITARIOS:

Se han tratado todos los greenes preventivo con Fosetilaluminio  a una dosis de 5 Kg/ha los días 2 y con fungicida preventivo con clortalonil a una dosis de 0,8 l/Ha,eldía uno.

Siguiendo el planing se ha fumigado contra las larvas de insectos el campo entero los dias 1 y 2 , y los días 9 y 10.

· BUNKERS:


Se limpiaron los bunkers del hoyo 9 y 8 el dia 18 para la inauguración.En los demas no se ha hecho nada, estando llenos de malas hierbas y encharcados en algunos lugares.[image: image2.jpg]



· AIREACIÓN Y RECEBO:

· Se han recebado y nivelado escorrentías en lomas, anillos de green, calles. Mediante aporte de tierra y arena. En los hoyos 9 y 8 donde se ha necesitado nivelar la zona de la valla.

· Se ha pasado la aireadora por las calles 2,3,4,5 y 6 los días 29 y 30.

· SIEGA:

La siguiente tabla muestra las alturas de corte de las distintas zonas:

	Zona
	Altura
	Frecuencia

(veces/semana)

	Green
	3,8 mm
	3

	Calles
	10 mm
	2

	Tees
	10 mm
	2

	Rough
	16 mm
	1

	Anillos Green, calles y tees (tripleta)
	 Mm
	

	Putting
	3,8 mm
	4



Las  palmeras pequeñas han sido podadas de hojas muertas.

· DESBROCES Y MALAS HIERBAS

-Así mismo y como ya hemos informado con anterioridad , los green tienen paspalum que hay que quitar de forma manual. Se han eliminado. Aunque este problema debemos de tratarlo en algunos sitios con tepe , sobre todo en el Putting ya que tenemos zonas completamente colonizadas.


-Las Palmeras se deben de limpiar los troncos y hojas muertas.

· SERVICIO DE CETRERIA



Han estado entrando sobre las siete de la mañana , realizando labores durante todo el día. Se adjuntan partes de entrada y salida. Eliminado casi en su totalidad las aves.

· Otros:

-
Se terminaron de instalar los drenajes del hoyo 6.

· Se han vaciado los lagos 9 y 1, rellenando el primero e instalando tubería de unión de loan antiguos drenajes de calles a la arqueta de salida. Aún queda por refinar y tapar.
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             Imagen lago hoyo 1.

· Cerrado los hoyos abiertos para la instalación de palos de redes, así como la reaparación de las mismas, aunque aún se está terminando. El camino nuevo desde el paso inferior al tee del 2 han sido rellenado con zahorra, siendo ahora practicable, aunque ha provocado una avería en el riego, y la rotura definitiva de la valla perimetral.

· Se han cosido las redes , levantado en las zonas caidas y aún están afianzando las mismas.
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Imagen redes calle 1.

· Se ha estado tratando con humectan-te la primera semana en especial las zonas de green. El día 8 de junio.

  PENDIENTES:


Falta por reponer la valla robada en la zona colindante con el pozo de agua al pie del aeropuerto, así como la reparación de la zona de pista de carros y carretera de circunvalación. También la reparación de las puertas de acceso. En estos todos estos puntos entran perros que causan desperfectos en el campo.


Instalar y poner la bomba de achique del paso inferior.


Reparar los caminos que con las lluvias del invierno quedaron impracticables.


Falta por instalar la estación meteorológica.


Cerrar algunos huecos en la escoyera del green del uno y del polvorin.
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Imagen del desnivel producido por el asentamiento del terreno.


Poner arquetas que se han roto en el hoyo 1 y en el 3.
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Seguir el plan de mantenimiento.

· OBSERVACIONES.

1. La frecuencia de corte es a todas luces insuficiente, debemos tener en cuenta que estamos en pleno verano, epoca de mayor crecimiento de la planta , siendo lo ideal el corte diario de green y cuatro veces en semana de calles. Además en el pliego de condiciones se habla de un mínimo de seis cortes semanales a los green.

2. El bombeo sigue sin repararse y esperemos que las bombas no fallen, es indispensable con altas temperaturas tener riego.

3. El abono disponible para calles está mojado o con humedad perdiendo este sus propiedades nutritivas y provocando apelmazamiento y un reparto nada homogeneo.
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