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       INFORME SOBRE EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE GOLF CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA

MAYO 2009

Los trabajos de mantenimiento más relevantes realizados en el Campo de Golf Ciudad Autónoma de Melilla durante este mes han sido los siguientes:

· TALLER:

Se ha seguido el programa de chequeo y revisión de maquinaria rutinario.

(Las tareas efectuadas se encuentran en documento específico del presente informe).

· RIEGO:

Seguimos sin tener conectados los contadores de agua, así como el programa que permita verlos en la estación de bombeo. 

Tenemos una bomba sin capacidad de bombeo siendo necesario el cambio de la misma, así como el cambio de la válvula de pie de la Jokey.

Durante este mes han sido necesarios realizar aportaciones, principalmente la última semana del mes, ya que las temperaturas ascendieron y además se realizó un abonado en calles, tees y rough.

También durante este mes han sido necesarias varias reparaciones de determinado satélites que estaban dando problemas técnicos, por lo que fue necesaria la sustitución de la linea de comunicación que pasa por el paso inferior , ya que nos estaba dejando colgados los satélites de la zona sur del campo ( Hoyos 1,7,8,9 y cancha de prácticas).

Se han realizado limpieza de aspersores . Control y actualización de la base de datos.

· FERTILIZACIÓN:

Se han realizado un tratamiento en  todos los greenes con el fertilizante Scotts 18-6-18 (2 mg ) el día 12 de mayo.

En calles, tees y rough se ha realizado una aplicación de Abopas 10-5-12(7Fe-2,5Mg) a dosis de 30 gr/m2 los días 25,26 y 27 de mayo.  

· FITOSANITARIOS:

Se han tratado todos los greenes preventivo con Fosetilaluminio  a una dosis de 5 Kg/ha los días 6 y con fungicida preventivo con clortalonil a una dosis de 0,8 l/Ha, siguiendo planning de una aplicación cada tres semanas.

· BUNKERS:


No se ha hecho nada, estando llenos de malas hierbas y encharcados en algunos lugares.

· AIREACIÓN Y RECEBO:

Se han recebado los green después de un micro pinchado sólido los días 4 y 5 de mayo.

Se ha pasado spiker los días 13 y 14 de mayo en calles, tees y rough , procediendo a un recebo en dichas zonas, con arena de aquí una vez cribada.

· SIEGA:

La siguiente tabla muestra las alturas de corte de las distintas zonas:

	Zona
	Altura
	Frecuencia

(veces/semana)

	Green
	3,8 mm
	3

	Calles
	10 mm
	2

	Tees
	10 mm
	2

	Rough
	16 mm
	1

	Anillos Green, calles y tees (tripleta)
	 mm
	


Otros:

· Se han recebado y nivelado escorrentías en lomas, anillos de green, calles.

· Se han instalado nuevos drenajes en los hoyos 9, hoyo 8 (ambos en la zona cercana a green) , hoyo 5 (en mitad de calle) y hoyo 6(justo detrás de tees de hombres)

· Preparación del recorrido de la zona del putting para la selección de jugadores para el Campeonato de España de Picht and Put.

· Se ha estado tratando con humectan-te todas las semanas en especial las zonas de green.

PENDIENTES:


Falta por reponer la valla robada en la zona colindante con el pozo de agua al pie del aeropuerto, así como la reparación de la zona de pista de carros y carretera de circunvalación. También la reparación de las puertas de acceso. En estos todos estos puntos entran perros que causan desperfectos en el campo.


Instalar y poner la bomba de achique del paso inferior.


Reparar los caminos que con las lluvias del invierno quedaron impracticables.


Falta por instalar la estación meteorológica.

Campo de Golf Ciudad Autónoma de Melilla
                                                               José Mª López-Greenkeeper


