[image: image1.png]


                                                

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF


PROTOCOLO DE APLICACIÓN DE 

EFFECTIVE MICROORGANISM (EM) EN EL CENTRO NACIONAL DE GOLF (CNG)


El 18 de diciembre tuvo lugar una reunión entre el departamento de la Green Section y los responsables de la empresa que comercializa el producto EM. En dicha reunión se valoró el beneficio potencial que presenta este producto de cara a la problemática existente en las calles del CNG.

Problemática en el CNG


La calles del CNG están construidas con un perfil 100% de arena, pero lo que en un principio es beneficioso para evitar la compactación del intenso tráfico que soporta (maquinaria y jugadores) a medio plazo puede suponer un problema, ya que este perfil es inerte en lo que a flora microbiana se refiere. Pero, ¿por qué es tan importante este aspecto?

Esto es debido a que la ausencia de microorganismos en el suelo reduce drásticamente la capacidad de descomposición de la materia orgánica. Este hecho se intenta compensar con el programa de pinchados, ya que de esta forma eliminamos materia orgánica e introducimos arena. En la actualidad nos hemos dado cuenta,  que los frecuentes pinchados que se realizan no consiguen el propósito por el que se realizan, observando una baja infiltración de agua, suelo compacto y alto contenido en materia orgánica sin descomponer, todo esto sumado está originando en el suelo unas condiciones anaeróbicas que impiden que el césped crezca en óptimas condiciones, aumentando la susceptibilidad a enfermedades. Este hecho, nos hizo buscar nuevas soluciones a la problemática existente, entre ellas el uso de Sper sal, cambio de especie a Bermuda y por último los EM. 

En la actualidad se están realizando aplicaciones de Sper sal. Con este producto se está consiguiendo disminuir la Conductividad Eléctrica, lavando los cationes de Na y sustituyéndolos por Ca. Para la conversión de Ryagrass a Bermuda,  primero se está siguiendo de cerca los trabajos de conversión de especie que se están llevando a cabo en los campos de Manises y PGA de Cataluña. 
Características del EM

La principal actividad de los EM, es el incremento de la biodiversidad de la flora microbiana del suelo, la cual trabaja de forma sinérgica con otros microorganismos presentes para proporcionar a las plantas los requerimientos nutricionales adecuados. Además en muchos casos mejoran parámetros de la estructura del suelo, tales como el aumento de la infiltración, formación de agregados y otros. 
Aunque todavía no existen suficientes estudios sobre el uso de EM, y la poca que existe no presenta conclusiones muy claras, si tienen en común que su efectividad en todo caso puede ser nula, pero nunca negativa en el suelo. En lo que respecta al uso de EM en suelos arenosos, como los del CNG,  poca o nula experiencia se conoce, por lo que desde el departamento de la Green Section se ha optado por hacer un ensayo en tres de sus calles con el uso de EM.
Ensayo en el CNG

A partir de enero del 2010 se va a llevar a cabo un ensayo de este producto en tres de las calles del CNG. Las calles elegidas son la 5, 8 y 10. Han sido elegidas al azar y tienen la ventaja de tener justo al lado otras calles sin tratamiento de EM que nos servirán como testigo.

La dosis total al año no superará nunca los 100 litros de producto /Ha. El ensayo comenzará en la primera semana de enero con una aplicación inicial de 15 litros/Ha, y las repeticiones se realizarán en la primera semana de cada mes hasta julio a igual dosis.

Después de cada aplicación se realizará un riego posterior de 5 minutos para introducir el producto en el perfil del suelo. Dicho riego podrá ser suprimido si está programado un riego esa misma noche.
Antes y después de cada aplicación se realizará una toma de muestra del perfil de suelo para analizar una serie de variables que nos indicarán la efectividad o no del producto. Estas muestras también se realizarán de las calles contiguas sin tratamiento para comprobar si existen diferencias significativas. Los datos que se tomarán en los análisis serán: 
· Relación C/N

· Conductividad eléctrica (CE)

· SAR

· Contenido de sodio, calcio y bicarbonatos

La evolución de todo el proceso irá acompañada de fotos periódicas para evaluar el aspecto visual.

Muchas gracias por su atención
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