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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF


INFORME BUENAVISTA GOLF FEBRERO 2010
Tras la visita efectuada el pasado 23 de Febrero de 2010 a las instalaciones de Buenavista Golf (Tenerife), con motivo del Tenerife Ladies Open, desglosamos por áreas los aspectos más destacados y los que debemos seguir con especial atención en las sucesivas visitas.
1. Greens
Los 18 greens del campo se encuentran en unas condiciones homogéneas, si bien la altura de corte actual es demasiado alta, existen zonas con baja densidad y muestran colchón. Por lo tanto, recomendamos:

I. Realizar un verticado profundo, acompañado de un recebo y un abonado. Estas labores se han de llevar a cabo en un plazo de 6 semanas a partir de la fecha de redacción del informe. Con estas labores favoreceremos el smoothness de los greens.

II. Delimitar las zonas de green y antegreen.
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 Foto1. Falta de densidad y definición entre                  Foto2. Vista general de un green
 el green y sus alrededores.

III. Durante la visita se pudieron observar multitud de dry spots en los greens y en los anillos de estos. Por lo tanto, recomendamos que se lleve a cabo un programa de humectantes acompañado de micropinchados.
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          Foto3. Dry spots en el green
            Foto4. Dry spots en el anillo de green
2. Tees
Con la finalidad de mejorar la densidad y la firmeza de las plataformas de los tees para mejorar el stand del jugador, sería necesario realizar las siguientes labores:

I. Pinchado
II. Verticado acompañado de un recebo.

Durante la visita se observaron numerosas plataformas desniveladas, este punto se discutirá en la visita que realicen los miembros del Ladies European Tour (LET) para determinar las plataformas que se emplearan durante la diputa del torneo. También se establecerá el periodo de tiempo en que las plataformas deberán estar cerradas antes del inicio del torneo.
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    Foto5. Falta de cobertura en tees

      Foto6.  Plataforma desnivelada
3. Calles

Las calles presentan, en general, un buen estado. No obstante, se pudo observar zonas en las que se ha perdido densidad, existe colchón y se puede encontrar Poa annua. Por lo tanto, consideramos conveniente:

I. Pinchado hueco acompañado de un pase de rastra para aprovechar la arena extraída con el pinchado. Esta labor reducirá la compactación y eliminara parte de la materia orgánica acumulada en calles.

II. Sería conveniente realizar un verticado para que las calles ganasen firmeza y la bola rodase mejor.
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  Foto7. Scalping en calles


 Foto8. Vista general de una calle

III. Subir la altura de corte y crear un anillo de semirough, como viene indicado en las especificaciones del LET para los torneos.

En la reunión mantenida con el greenkeeper del campo y con el greenkeeper de tecmagolf, fuimos informados de que tienen planificado un pinchado para Abril. Siendo conveniente que mantuviesen su planning tratando de acoplarlo a estas recomendaciones y teniendo en cuenta la fecha de inicio del Torneo.

4. Rough

Esta área del campo muestra bastante uniformidad, siendo necesario seguir los siguientes pasos:
I. Pinchado.

5. Bunkers
Debido al temporal y a los fuertes vientos sufridos en la isla en las últimas semanas, los bunkers se encuentran sin arena, por lo que seria necesario:

I. Añadir arena con un espesor uniforme para que cumplan las especificaciones del LET para la disputa de torneos.
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      Foto9. Bunker sin arena

Foto10. Detalle talud de bunker desnudo

II. Perfilado de todos los bunkers.
Estos son trabajos que requieren mucho tiempo para su realización. Por lo tanto, deberían comenzar lo antes posible. No olvidemos que los bunkers son una superficie del campo en la que ha de darse una rigurosa uniformidad.
6. Manicure

En el transcurso de nuestra visita pudimos observar diversas zonas llenas de malas hierbas (foto 11), así como numerosas vallas utilizadas en la construcción del nuevo hotel que afean el campo (foto 12). 
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      Foto11



                    Foto12
Estamos convencidos de que se trata de una circunstancia puntual, consecuencia directa del tiempo empleado en intentar recuperar el campo de los destrozos sufridos debido al temporal. No obstante, nos permitimos el recordaros que esto es algo inadmisible si tenemos en cuenta la repercusión y el seguimiento mediático que acompaña a los eventos del Ladies European Tour. 
Ante todo tiene que quedar claro que nuestro cometido no es otro que el conseguir que el campo reúna las especificaciones requeridas por el LET para la disputa de torneos. No es nuestra misión el marcar las directrices de mantenimiento que ha de seguir el campo para su normal funcionamiento, pero si aconsejamos que estas se intenten acoplar a las necesidades que presenta el campo para la preparación de un evento de esta magnitud. Por tanto, esperamos y deseamos que tanto la propiedad como la empresa responsable del mantenimiento lleguen a un común acuerdo para el bien de todas las partes.
Dentro de seis o siete semanas el equipo de la Green Section viajará a Buenavista para realizar una nueva visita, en esta visita esperamos encontrar:

I. El 40% de las labores acondicionamiento de los bunkers han de estar concluidas.

II. Toda la logística necesaria para las labores culturales ha de estar lista.
De no cumplirse estas dos premisas, la disputa del torneo en Buenavista Golf se puede ver comprometida.
Gracias por la atención recibida, para cualquier consulta quedamos a su entera disposición.
Reciban un cordial saludo,

Comité Green Section

Real Federación Española de Golf

 Green Section RFEG

