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INFORME DRENAJES CNG 2012

Debido a la acumulación de agua de riego en zonas con drenaje deficiente, se ha producido una acumulación de sales en estas zonas afectando negativamente a la planta y a la estructura del suelo.
La falta de drenaje crea a su vez condiciones de saturación continua en la zona radicular con los problemas de anaerobiosis y capas negras (foto 1) que llevan a la asfixia radicular y muerte de la planta. (Foto 2) Además en las labores de resiembra la acumulación de estas sales dificultan y disminuyen la capacidad de germinación de la semilla.
Esto sumado a la baja pluviometría registrada durante este invierno, en el cual no se ha producido lavado de sales por lluvia como se esperaba, ha provocado  el empeoramiento de estas zonas.
Para  solucionar este problema se están realizando las siguientes labores:
· Eliminación de los 10 primeros centímetros del perfil donde se encuentra la capa negra y las sales.
· Remoldeo y nivelado de la zona con el objetivo de  favorecer la salida rápida del agua hacia la arqueta de desagüe.
· Construcción de la arqueta y sistema de canalizado del agua. (foto 3)
· Instalación de drenaje mediante tubo poroso en las zonas cercanas a la arqueta.
· Colocación de tepes.
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A continuación se presentan los trabajos de drenaje realizados desde el mes Octubre hasta el mes de Febrero. 
Se ha realizado  auditoria hoyo por hoyo comprobando el trabajo realizado e identificando las zonas que faltarían por realizar.  Estas zonas quedan localizadas a continuación en el correspondiente plano de cada hoyo con una fotografía adjunta y la superficie aproximada de tepes necesarios para su realización.
En la siguiente tabla se resume la cantidad aproximada de metros cuadrados de tepe utilizados por hoyo y los necesarios para continuar con este trabajo.
	
	
	
	
	
	

	
	Drenajes finalizados
	
	Drenajes pendientes

	
	Hoyo nº
	Superficie tepes (m2)
	
	Hoyo nº
	Superficie tepes (m2)

	
	1
	100
	
	1
	530

	
	2
	695
	
	2
	110

	
	3
	0
	
	3
	100

	
	4
	460
	
	4
	244

	
	5
	350
	
	5
	398

	
	6
	0
	
	6
	410

	
	7
	0
	
	7
	270

	
	8
	310
	
	8
	180

	
	9
	0
	
	9
	110

	
	10
	370
	
	10
	370

	
	11
	0
	
	11
	370

	
	12
	0
	
	12
	350

	
	13
	0
	
	13
	300

	
	14
	0
	
	14
	0

	
	15
	590
	
	15
	180

	
	16
	0
	
	16
	254

	
	17
	0
	
	17
	80

	
	18
	0
	
	18
	490

	
	Total
	2875 m2
	
	Total
	4746 m2
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