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	Real Federación Española de Golf

C/ Arroyo del Monte, 5
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GREEN SECTION RFEG

INFORME MENSUAL
Asunto

 PITCH &PUTT  Y CANCHA DE PRÁCTICAS. ESCUELA FEDERATIVA DE GOLF CIUDAD DE ELCHE. 
Julio, 2013
Presentes:
D. Andrés Torrubia. Presidente FVG.

D. Juan Pintor. FVG.

D. Marcos de Abbad. Rivero Golf Design.

D. Victoriano Jiménez. Desarrollos y Contratas.
D. Víctor Cros. Desarrollo y Contratas.
D. Julián Zulueta. Director de infraestructuras RFEG.
D. David Gomez, Director Green Section RFEG.

D. Juan Muñoz, Técnico Green Section RFEG.

ELC.4.2013

INFORME MES DE JULIO DEL PITCH & PUTT CIUDAD DE ELCHE.
Tras la visita realizada a la obra el día 12 de Julio llegamos a las siguientes conclusiones:

· La empresa constructora se puso en contacto con el departamento de la Green Section de la RFEG para acordar la construcción y siembra de los anillos de los greens. Desde el departamento se optó por realizar la siembra a base de Ryegrass, ya que se facilita el futuro mantenimiento de ésta zona al contar fácilmente con numerosas empresas suministradoras de tepes de cualquier variedad, ser éstos mucho más baratos que cualquier otra opción que reúna las cualidades necesarias para esta zona de juego y necesitar un mantenimiento mucho más sostenible. Hay que tener en cuenta, que al servir  esta zona de buffer para evitar la contaminación del green debido a la pronunciada agresividad de la Bermuda establecida en las calles y roughs,  habrá que rehacer los anillos cuando la invasión comience a ser elevada si se quiere mantener unos greens limpios de otras hierbas de distinta especie.
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En cualquier caso, si se insiste en mantener esta zona de Agrostis, tal y como ha sido sembrada en el origen, se debe realizar un cajeado y añadir arena de forma que se le haga un perfil de suelo apropiado para la zona radicular que tenga unas condiciones tanto de retención de agua como de drenaje similares al green, de forma que se pueda mantener de forma similar al green.
· Se puede apreciar por todo el campo una acusada contaminación de una variedad de mala hierba llamada Castañuela o Juncia (Cyperus esculentus). Es absolutamente necesaria la aplicación de herbicidas selectivos para erradicarla, ya que al ser tuberculosa causa un daño muy alto, al ser muy invasiva y tener muy rápida propagación.
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· Hay que asegurarse del replanteo de la nave de mantenimiento, ya que es absolutamente necesario que no moleste el golpe del hoyo #9 bajo ningún concepto antes de que comience su construcción.

· El sistema de riego no está correctamente ajustado, ya que los aspersores no solapan de forma adecuada. Tras comprobar que el problema no viene derivado de la presión del sistema de bombeo, se va a proceder a revisar la medición de la colocación de los aspersores para seguir eliminando posibles factores de este mal funcionamiento, ya que no se puede hacer entrega de la obra en esta situación, al ser un futuro problema de mantenimiento.
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Por último, agradecer el trato que se nos ha dispensado en nuestra visitas al Pitch & Putt de la Escuela Federativa de Golf Ciudad de Elche.
Recibid un cordial  saludo,

Departamento Green Section

Real Federación Española de Golf


