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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN GREENTESTER

Cuando los golfistas se disponen a ejecutar un putt si ejecutan el putt con buena línea y buena velocidad esperan que la bola entre en el hoyo. Para ello la superficie del green debe estar en unas buenas condiciones.

 El aparato GREENTESTER es una herramienta para el estudio de la rodadura de la bola sobre la superficie del green así poder determinar como es de uniforme la superficie del green. Esto usado a lo largo del tiempo y en diferentes condiciones del green (después de abonos , pinchados , verticados etc…) nos ayudará a determinar como influyen las labores culturales que se realizan en un green en la rodadura de la bola. También nos ayudara a determinar que periodo de tiempo requiere el green para recuperarse y volver a tener una rodadura de bola uniforme y en que cuantía.

El test intenta eliminar todas las variables como sea posible para conseguir que los resultados reflejen datos exclusivamente de la rodadura de la bola y de la superficie del green.

El aparato GREENTESTER se compone de dos partes básicas , la rampa de lanzamiento en forma de curva para darle un acoplamiento de la bola en el green en perfectas condiciones y la base ajustable que sirve para variar el ángulo de la rampa.
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A continuación se exponen las pautas seguidas durante el desarrollo del estudio:

· El período de duración del estudio será de 12 meses comprendidos desde el 15 de agosto de 2013 hasta el 15 de agosto de 2014.

· Se tomarán medidas semanales de uniformidad de rodadura con  el aparato  GREENTESTER en 6 de los 18 greenes del Centro Nacional de Golf.  Se fijó un día de la semana y una hora del día para medir siempre en las mismas condiciones y se mantuvo así durante la totalidad del estudio.  Se realizará una medición por green seleccionando una zona uniforme sin grandes pendientes.

· Siguiendo las indicaciones del fabricante las mediciones se realizaran de la siguiente manera: 

· Se utilizarán 10 bolas de la misma marca para realizar las medidas

· Como objetivo se hará un hoyo, siempre en el mismo lugar, el cual se marcará con pintura blanca. 
· Se colocará el aparato de medida nivelado evitando desperfectos en el green que queden a la salida de la bola, tales como piques o marcas de pisadas.

· Se nivela correctamente y se mide la distancia del final de la rampa de la salida de la bola al hoy realizado .Se tomará una distancia de 2 metros en todos los greenes.

· Para situarlo correctamente se tomará como correcta la posición en la que 3 bolas consecutivas entren en el hoyo, una orientado correctamente  se procede a hacer las mediciones.

· Mediciones: se lanzarán las 10 bolas de forma consecutiva anotando el número de ellas que entran en el hoyo. Los datos esperados en un green con una buena uniformidad son de  9/10 ó 10/10.
· No podrá realizarse la prueba con vientos superiores a 20 mph (32 km/h)

· Seleccionar una marca y tipo de bola para realizar el test siempre con las mismas especificaciones.

· Se marcará una línea sobre la circunferencia de la bola asi tendremos una referencia visual de la rodadura de la bola.
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· Todos los resultados semanales se anotarán en una hoja  en la que también se especificará las labores culturales realizadas en cada green, y el día en que se han realizado, para poder establecer la relación entre las mismas y la uniformidad de rodadura. Es importante tener en cuenta el hoyo en el que se realiza el test, ya que el viento influye de manera negativa por lo que en los greenes con más viento los resultados serán menos fiables.

ANÁLISIS RODADURA BOLA

FECHA: 

	HOYO Nº
	RESULTADO MEDICIÓN (SOBRE 10)
	OBSERVACIONES

	1
	
	

	5
	
	

	7
	
	

	10
	
	

	12
	
	

	15
	
	


LABORES CULTURALES REALIZADAS

Semana del ____________ al __________

	HOYO Nº
	Lunes 
	Martes
	Miércoles
	Jueves
	Viernes

	1
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	


