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· [bookmark: _GoBack]INTRODUCCION
La maquinaria disponible y el estado de esta es sin una unos de los activos más importantes en un campo de golf. El uso de la maquinaria correcta para cada labor aumenta la productividad y mejora la eficiencia del trabajo realizado.
En la actualidad, la filosofía que se ha seguido en paradores respecto a la inversión en maquinaria es la amortización a 12 años lo cual desde nuestro punto de vista no es viable para ciertas máquinas como explicaremos a continuación.
Por ejemplo, una máquina de greenes que sale a cortar con una frecuencia diaria realiza un mínimo de 3 horas de trabajo diarias. Si hiciéramos una relación entre horas de trabajo y kilometraje, se podría decir que 1 hora de trabajo equivale a 100 km recorridos por un coche convencional.
1 hora de trabajo  =  100 km
Realizando el cálculo utilizando esta regla podemos decir que una máquina de greenes realizaría 300 km/dia, 9000 km/mes, 108000 km al año
Si pretendemos amortizar esta máquina a 12 años, retiraríamos la máquina con 1.296.000 km.
Por lo explicado anteriormente el sistema de amortización a doce años no tiene ningún sentido con ciertas máquinas de uso muy frecuente.
Dado que toda la maquinaria dispone de un contador de horas de trabajo sería mucho más lógico utilizar este contador para gestionar las necesidades de renovación de maquinaria. 
De esta manera habría maquinas cuya vida útil sería de 4 -5 años y en cambio otras que podrían ser amortizadas a un mayor plazo. 
El hecho de trabajar con maquinaria antigua y con exceso de horas supone un coste elevado en reparaciones y lo que es peor los impedimentos ocasionados a la hora de realizar el trabajo.
Basándonos en los contadores de horas de trabajo podemos establecer una vida máxima de 4000 horas de trabajo equivalente a 400.000 km de un turismo.







· NECESIDADES DE MAQUINARIA
El Saler
A continuación se presenta la maquinaria que debido a su antigüedad  y horas de trabajo sería aconsejable dar de baja y sustituir a corto plazo por maquinaria nueva. Como hemos explicado anteriormente, toda maquinaria que pase de las 4000 h de trabajo (equivalente a 400.000 km de un turismo) seria recomendable retirarla y sustituirla por maquinaria nueva. 

	Maquina
	Uso
	Horas de trabajo

	Sand pro
	bunkers
	4700

	Greenmaster 3150   1
	corte/verticut greenes
	3600

	Greenmaster 3150   2
	corte/verticut greenes
	3400

	JD 3235    2
	corte de calles
	3362

	Reelmaster 3100    1
	semirough
	3350

	JD 3235    1
	corte de calles
	3286

	JD 3235    3
	corte de calles
	3220

	reelmaster 3100    2
	semirough
	3050

	reelmaster 3100    3
	semirough
	2900

	smithco bunkers 1
	bunkers
	2000

	JD 2500     1
	corte tees
	1950

	JD 1445 
	corte rough
	1894

	manual flex 21     2
	corte greenes
	1705

	smithco bunkers 2
	bunkers
	1550

	manual flex 21     4
	corte greenes
	1507

	manual flex 21     3
	corte greenes
	1470

	manual flex 21     1
	corte greenes
	1380

	JD 2500     2
	corte tees
	1177

	manual flex 21     5
	corte greenes
	1164

	reelmaster 3500 D
	corte rough
	810



Como se puede apreciar en el cuadro, sería necesario renovar de forma inmediata la máquina de bunkers y a corto plazo las máquinas de greenes y la de calles.
Aparte de esto sería necesaria la adquisición de una maquina fumigadora de greenes ya que solo disponemos de una y  con la carga de trabajo que tenemos en lo que se refiere a tratamientos fitosanitarios es insuficiente.




Malaga golf.
A continuación se presenta la maquinaria  que debido a su antigüedad  y horas de trabajo sería aconsejable dar de baja y sustituir a corto plazo por maquinaria nueva.

	Maquina
	Uso 
	Horas de trabajo

	Green king 1
	corte de greenes
	5709

	Greenmaster toro
	corte collares 
	3900

	JD 1200 a 1
	rastrillado bunkers
	3605

	Reelmaster 2000d
	corte tees
	3519

	Ttractor massey ferguson
	varios
	3469

	Green king 2
	corte de greenes
	3405

	J.D. 1445
	corte rough
	3050

	JC. Fairway 405 -1
	corte calles
	2997

	reelmaster 4000 d
	corte semirough
	2920

	JD 1200 a 2
	rastrillado bunkers
	2896

	j.d. 2500 e
	corte de greenes
	2705

	JC. Fairway 405 -2
	corte calles
	2670

	JD F935
	corte rough
	2600

	workman recebadora
	recebado greenes
	2136

	jdeere 8700
	corte calles
	1890

	JD X300
	corte rough
	1384

	workman fumigadora
	tratamientos
	1216

	rulo smithco
	rulado greenes
	1070

	Flex 21 
	corte greenes manual
	1002

	JD X300
	corte rough
	896

	Flex 21 
	corte greenes manual
	620

	pinchadora 7007 (el saler)
	pinchado greenes
	512

	pinchadora 7007
	pinchado greenes
	411



Toda maquinaria que pase de las 4000 h de trabajo (equivalente a 400.000 km de un turismo) sería recomendable retirarla y sustituirla por maquinaria nueva.
En el caso de Malaga golf, la máquina de greenes debería ser renovada inmediatamente y a corto plazo la máquina de tees, bunkers y collares.
La adquisición de una fumigadora es imprescindible ya que tan solo disponemos de una, lo cual no es suficiente para realizar todos los tratamientos requeridos.





· SOLICITUD DE PRESUPUESTOS
Se ha solicitado presupuesto de lo siguiente:
Malaga golf.
· Vehículo multiusos con fumigadora.
En la actualidad se dispone de un solo vehículo/fumigadora. Esta máquina de tratamientos tiene un ancho de trabajo de 6 metros. Para realizar un tratamiento fitosanitario a todo el campo tardamos de 4 a 5 días en condiciones ideales lo que sería sin viento y tratando siempre sin jugadores en el campo, de 6:00 a 9:00.
El problema que encontramos en la actualidad es que solapamos los tratamientos unos con otros debido al tiempo que supone realizarlos e incluso suspendemos tratamientos por falta de medios.

· Máquina de corte para tees y collares.
Disponemos de una máquina para cortar tees y collares, esta máquina tiene 3516 horas. Sufre continuas averías y cada vez que se avería no disponemos de ninguna maquina ligera para realizar el trabajo, recurriendo a máquinas pesadas que no deberían pisar los tees debido a su tamaño y excesivo peso.

· Recebadora manual modelo Scott. Cantidad 2
En la actualidad disponemos de una máquina recebadora/abonadora manual, sería necesario adquirir al menos dos más para poder realizar los trabajos en menos tiempo.


EL SALER

· Vehículo multiusos con fumigadora.
En la actualidad se dispone de un solo vehículo/fumigadora para greenes. Esta máquina de tratamientos  es fundamental por la importancia del trabajo realizado.  Al disponer de tan solo una máquina fumigadora corremos el riesgo de tener que suspender tratamientos por averías. Los tratamientos fitosanitarios son de vital importancia y una demora en el tiempo de realización puede marcar la diferencia     entre un green en perfecto estado y un green en mal estado. 








· Máquina de calles:

Las 3 máquina de calles disponibles tienen más de 3000 horas de uso por lo que sufren continuas averías que impiden desempeñar correctamente el trabajo. Estas maquina trabajan diariamente durante la primavera y el verano.


· Máquina de bunkers:

La máquina de bunker que se utiliza en la actualidad tiene 4700 horas de trabajo. Siendo esta la única máquina que se dispone para hacer los bunkers ya que las maquinas modelo smithco no funcionan correctamente y deberían ser dadas de baja.


     CUADRO RESUMEN PRESUPUESTOS SOLICITADOS























· ADJUDICACION TECNICA.
Aunque todas las maquina son de similares características, desde un punto de vista técnico hay ciertas diferencias que debemos tener en cuenta a la hora de realizar la adjudicación.

Máquina fumigadora de tratamientos fitosanitarios para El Saler y Málaga golf:
Las características de las fumigadoras son las siguientes:
Lo señalado en verde indica mejor característica.

En el caso de El Saler se dispone de una fumigadora John Deere y ha dado buen resultado. Por este motivo recomendamos adquirir la misma máquina para disponer de dos y poder intercambiar el vehículo en caso de averías.
En Málaga golf NO disponemos de fumigadora John Deere por lo que la máquina multipro 1750 podría ser una buena opción ya que tiene muy buenas características. 








Máquina de calles para El Saler:
Las características de las máquinas segadoras de calles son las siguientes:
Las tres máquinas son buenas y aptas para la siega de las calles del Saler, teniendo en cuenta que El Saler ya dispone de tres máquinas de calles John Deere 8500 y han dado buen resultado se optaría por unificar maquinaria y seguir trabajando con el mismo modelo.

Máquina de bunkers + pala + acces + cultivador para El Saler:
Las características de las máquinas de bunkers son las siguientes:






A la hora de elegir una máquina de bunkers, una de las características más importantes a tener en cuenta es la tracción de la máquina ya que esta debe trabajar sobre arena y algunos casos subir desniveles pronunciados.




Por la experiencia podemos decir que la máquina sand-pro es una máquina muy manejable, con muy buena tracción y que realiza un trabajo excelente. La máquina John Deere no tiene tracción a las 3 ruedas por lo que queda descartado y de la Groom Master no tenemos referencias.
Por lo explicado anteriormente recomendamos la adquisición de la máquina Sand-pro de TORO.
Máquina de corte de tees y collares:








En lo que se refiere a la máquina de corte de tees, las 3 máquinas podrían desempeñar la función correctamente ya que son de similares características por lo que recomendamos adquirir la mas económica, en este caso reelmaster 3100 D.

Abonadora manual Scott para Malaga.
Estas abonadoras tienen un coste de 853,2 euros. Este tipo de abonadoras manuales son las que mejor desempeñan el trabajo de fertilización manual y las más precisas. Se adquirirá al proveedor de la zona que lleva esta marca.











· CONCLUSION.
Tras la última actualización de presupuestos, proponemos dos opciones de compra igual de validas desde un punto de vista técnico.
Opción 1:   Se adquieren dos fumigadoras John Deere
Opción 2 :  Se adquiere una fumigadora John Deere para El Saler y una Toro para Málaga.
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image4.emf
8500 john deere Reelmaster 5410 Jacobsen LF 570

43,1 CV 35 CV 47 CV

OPCIONAL OPCIONAL SI

? 12,9 KM/H 12´9 KM/H

1014 KG 1136 KG 1400 KG

33.496,13 € 17.654,80 € 40.883 €

TRACCION 4 RUEDAS

CARACTERISTICAS MAQUINA CALLES



POTENCIA

VELOCIDAD DE CORTE

PESO APROX

PRECIO


image5.emf
Moto bunkers 1200A Sand Pro Groom Master II

10 CV 13,4 CV 18 CV

NO SI SI

238 KG 422 KG 446  KG

9.642,60 € 15.004,60 € 12.618 €

MAQUINA bunkers



POTENCIA

TRACCION 3 RUEDAS

PRECIO

PESO APROX

CARACTERISTICAS


image6.emf
John deere 2653 REELMASTER 3100 TRIKING 1900

19,6 CV 21,5 CV 19 CV

SI SI SI

863 KG 840 KG 745 KG

20.536,95 € 17.654,80 € 24.231 €

PRECIO

MAQUINA TEES Y COLLARES



POTENCIA

TRACCION 3 RUEDAS

PESO APROX

CARACTERISTICAS
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Opcion 1

CONCEPTO DESTINO PROVEEDOR MAQUINA CANTIDAD COSTE

Máquina de tratamientos 

fitosanitarios greenes y 

Malaga/ El 

Saler

Hipergolf Progator HD 200 1 ?

Máquina de tratamientos 

fitosanitarios greenes y 

Malaga/ El 

Saler

Delta cinco Progator HD 200 2

57.024,00 €

Máquina de bunkers + pala 

+ mont accesor + cultivador

El Saler Riversa Sand-pro 1

15.004,60 €

Máquina de corte tees y 

collares

Malaga  Riversa Reelmaster 3100 D 1

17.654,80 €

Abonadoras manuales 

scoot

Malaga  Rimesa Scoot SR 2000 2

1.706,40 €

TOTAL

91.389,80 €
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Opcion 2

CONCEPTO DESTINO PROVEEDOR MAQUINA COSTE

Máquina de tratamientos 

fitosanitarios greenes y 

calles

El Saler John Deere Progator HD 200 1

28.512,00 €

Máquina de tratamientos 

fitosanitarios greenes y 

calles

Malaga  Riversa multipro 1750 1

22.893,19 €

Máquina de bunkers + pala + 

mont accesor + cultivador

El Saler Riversa Sand-pro 1

15.004,60 €

Máquina de corte tees y 

collares

Malaga  Riversa Reelmaster 3100 D 1

17.654,80 €

Abonadoras manuales scoot Malaga  Rimesa Scoot SR 2000 2

1.706,40 €

TOTAL

85.770,99 €
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image2.emf
CONCEPTO DESTINO

HIPERGOLF RIVERSA GREENMOWERS DELTA CINCO

Máquina de tratamientos 

fitosanitarios greenes y 

calles

Malaga/ El 

Saler

?

Multipro 1750 x 2- 

45.786,38 €

Multiusos + RTV900 

x 2- 

32.654 €

multiusos john deere+ HD200 x 2   

28512 €

Máquina de calles El Saler

modelo 8500 precision cut- 

33.496,13 €

reelmaster 5410- 

44.310,39 €

Jacobsen LF570- 

40.883 €

-

Máquina de bunkers + pala + 

mont accesor + cultivador

El Saler

Rastrillador 1200 A -  

9.642,6€

Sand Pro-  

15.004,6€

Groom Master-  

12.618€

-

Máquina de corte tees y 

collares

Malaga 

Modelo 2653 -  

20.536,95€

Reelmaster 3100 D-  

17.654,8€

Triking 1900 3100 D-  

24.231€

-

PROVEEDOR


image3.emf
Progator + hd200 (HIPERGOLF) Multipro 1750 GREENMOWERS Progator + hd200 (DELTA CINCO)

22,3 CV 27,27 CV ? 22,3 CV

757 L 663 L 400 L 757 L

SI SI NO SI

CENTRIFUGA 6 DIAFRAGMAS ? CENTRIFUGA

113,9 L/MIN 155 L/MIN 39 L/MIN 113,9 L/MIN

? 22.893,19 € 16.327,00 € 28.512,00 €

PRECIO

MAQUINA FUMIGADORA

CAUDAL



CARACTERISTICAS

POTENCIA

CAPACIDAD DE CUBA

ORDENADOR A BORDO

BOMBA DE PULVERIZACION
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